**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

обществена поръчка с предмет:„**Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства, детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община- район „Илинден“.**

При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, ЗУТ, ЗУЗСО и Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

Материалите, влагани при изпълнение на работите по озеленяване и поддържане на зелените площи, да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС.

Дейностите по тази поръчка се възлагат, контролират, приемат и отчитат от представител на районнатаадминистрация.

 **Изисквания за изпълнение на дейностите:**

Всички дейности ще се изпълняват съгласно описанието в настоящата спецификация.

Ремонтните дейностина настилки, паркови съоръжения, оборудване, инфраструктура и др. паркови елементи се извършват периодично при необходимост и по възлагане от възложителя. Дейностите по своята специфика се изпълняват, съгласно утвърдените стандарти за изпълнение. В този раздел са включени дейности, като направа на настилки, лакиране на дървени паркови съоръжения - всички операции, пребоядисване на дървена повърхност двукратно - всички операции, пребоядисване на метална повърхност двукратно - всички операции, изкоп с дълбочина до 0,50 м., ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите, ремонт на градински бордюри , направа на настилка от плочи на пясъчна основа - всички операции, направа на настилка от каучукови плочи за детски площадки без стойността на плочите - всички операции, доставка на пясък за пясъчник, доставка и монтаж на мека саморазливна настилка за детски площадки, доставка и монтаж на нови пейки, доставка и монтаж на летви за пейки и демонтаж на детски съоръжения, монтаж на детски съоръжения, ремонт на детски съоръжения т.н. Материалите, влагани при изпълнение на работите по поддържане и ремонти да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС. За материалите се представят сертификати и декларации за съответствие.

Всички предвидени за влагане и използване материали (плочки, съоръжения, бордюри, паркова мебел, дървени елементи, настилки и др.) се съгласуват и се представят предварително на Инвеститора за одобрение.

**Извозване на отпадъците:**

При изпълнение на поръчката в частта „Извозване на отпадъците“ са задължителни следните изисквания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на зелени площи се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци, или при изрично възлагане за третиране на инсталация за преработка на отпадъци на Столична община – площадка „Садината“ – в землището на с. Яна, район „Кремиковци“.

- Отпадъци със строителен характер се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв. „Враждебна“.

**-** Растителни отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ – землището на с. Горни Богров, район „Кремиковци“. За предадената биомаса се представят бележки от инсталацията превръщане на пр. м3 окосена трева в тон да се прилага обемно тегло 0,25 т. /пр. м3, което се отнася и за шума, цветя и др. растителни отпадъци/.

Не се допуска оставяне на окосената трева върху тревните площи или в и до контейнерите за битови отпадъци.

 **Начин на възлагане на вида и количеството работа:**

Количеството и вида на работа се възлага с месечни планове.

Извършената работа се отчита и приема, след съставяне и подписване на Протокол - Акт образец№ 19 за извършената работа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мярка** |
| 1 | Доставка и монтаж на кошче за отпадъци. Паркова мебел. Изработена от метал. С обков от дърво. Габаритни размери: дължина 40 см. /широчина: 40 см./ височина 80 см./ вместимост: 50л. | бр. |
| 2 | Доставка и монтаж на автопреградни колонки - всички операции без стойността на материала  | бр. |
| 3 | Монтаж (демонтаж) на предпазни скари на дървета | бр. |
| 4 | Доставка и монтаж на бетонови решетки за отводнителни шахти с размери 40/40 см. без стойността на материала | бр. |
| 5 | Доставка и монтаж на четириъгълна беседка с покрив от воалит с посипка  | бр. |
| 6 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка от фасониран материал с маса и покрив от воалит с посипка | бр. |
| 7 | Доставка и монтаж на дървен шезлонг | бр. |
| 8 | Доставка и монтаж на дървена маса с две пейки | бр. |
| 9 | Направа на дървен мост от иглолистен материал (скара) без парапет | м.² |
| 10 | Направа на дървен парапет от иглолистен материал с две хоризонтални бичмета | л. м. |
| 11 | Доставка и монтаж на нова пейка. Паркова мебел от метална конструкция с дървени седалка и облегалка. Габаритни размери: дължина:180 см./ височина:45 см./ дълбочина: 40 см. | бр. |
|   | **Ремонти**  |   |
| 1 | Лакиране на дървени паркови съоръжения - всички операции  | м² |
| 2 | Пребоядисване на дървена повърхност двукратно - всички операции | м² |
| 3 | Пребоядисване на метална повърхност двукратно - всички операции | м² |
| 4 | Пребоядисване на метални тръби двукратно - всички операции | л. м. |
| 5 | Изкоп с дълбочина до 0,50 м. | м³ |
| 6 | Ремонт алеи насипани с фракция - дебелина 10 см. с доставка на материал  | м.² |
| 7 | Ремонт алеи с пясъчна и баластрена настилка (10 см.)  | м.² |
| 8 | Ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор  | м² |
| 9 | Ремонт на настилка от плочи на пясъчна основа  | м² |
| 10 | Ремонт на градински бордюри  | л. м. |
| 11 | Направа на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор - всички операции | м² |
| 12 | Направа на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите  | м² |
| 13 | Доставка на настилка от щуп: разриване, подравняване и валиране | м³ |
| 14 | Ремонт на настилка на детски площадки - полагане на каучукови плочи- всички операции  | м² |
| 15 | Ремонт на настилка на детски площадки - полагане на мека саморазливна настилка за детски площадки б | м² |
| 16 | Ремонт на бетонова настилка (10 см.) - доставка и полагане на бетон  | м² |
| 17 | Доставка на пясък за пясъчник | м³ |
| 18 | Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 3/8 см. и дължина 150 - 220 см. | бр. |
| 19 | Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 3/16 см. и дължина 150 - 220 см. | бр. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Детски съоръжения** |  |
| 20 | Демонтаж, доставка, пренос и монтаж на дъски за пейки с дължина до 1.20м. | бр. |
| 21 | Демонтаж, доставка, пренос и монтаж на дъски за пейки с дължина от 1.20м до 1.80м. | бр. |
| 22 | Демонтаж, доставка, пренос и монтаж на дъски за пейки с пергули с дължина до 2.20м. | бр. |
| 23 | Демонтаж на опасни детски съоръжения | бр. |
| 24 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение за баланс, със следните видове занимания: катерене, общуване, колективин игри и координация за деца от 3 до 12 год. | бр. |
| 25 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение "пружинна клатушка" за деца от 3 до 12 год. | бр. |
| 26 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение "двойна пружинна клатушка" за деца от 3 до 12 год. | бр. |
| 27 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение "пружинна клатушка" за деца от 0 до 3 год. | бр. |
| 28 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение "пружинна клатушка за групово люлеене" за деца от 3 до 12 год. | бр. |
| 29 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение люлка тип "везна", комбинирана с пружинна клатушка за деца от 3 до 12 год. | бр. |
| 30 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение широка пързалка тип "кола" за деца от 1 до 6 год. | бр. |
| 31 | Доставка, пренос и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 12 год., шестоъгълна кула с "палма" | бр. |
| 32 | Доставка, пренос и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 6 год. под формата на локомотив | бр. |
| 33 | Доставка, пренос и монтаж на детско съоръжение за деца от 0 до 2 год. тип "къщичка" със следните занимания: катеене, баланс и тихи игри | бр. |