**ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПРАШАВАНЕТО**

**По време на строително-монтажни работи**

| Аспекти  Дейности | Образуване и разпространение на неорганзиирани прахови емисии в атмосферния въздух | Емисии на вредни вещества в отделяните газове | Транспортиране и извозване на отпадъците | Ограничаване на шума | Запазване на зелените площи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Извършване на инструктаж на работниците на обекта и техните преки ръководители за изпълнение на всички приложими мерки за управление на запрашаването. |  |  |  |  |  |
| 1. Осигуряване на работни дрехи и обувки, които работниците да използват само на територията на обекта с цел да се ограничи замърсяването с прах и кал. |  |  |  |  |  |
| 1. Използване на шумоизолиращи плътни заграждения на строителната площадка с оглед намаляване разсейването на прах и фини частици. |  |  |  |  |  |
| 1. Използване на транспортна техника, отговаряща на стандарт „Евро 6“ съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2007 г. и осигуряване на достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозните средства. |  |  |  |  |  |
| 1. Ограничаване на емисиите изгорели газове от строителната механизация чрез ефективно използване на машинните смени и курсове. |  |  |  |  |  |
| 1. Предварително овлажняване на инертни материали преди транспортиране и разтоварване. |  |  |  |  |  |
| 1. При натрупване на земни маси и инертни материали да се осигурят плътни заграждения с минимална височина не по-малка от тази на насипа. |  |  |  |  |  |
| 1. Следене на атмосферните условия и реорганизация на дейностите с цел избягване на запрашаване при прогноза за силен вятър. |  |  |  |  |  |
| 1. Оросяване на пътната настилка около обекта и работните полета с водоноска , която да е налична по време на всички СМР и да осигурява равномерно разпръскване на водата. |  |  |  |  |  |
| 1. Разделно събиране, правилно съхранение и своевременно извозване на строителните отпадъци с цел недопускане на разпиляване на леките отпадъци при вятър. |  |  |  |  |  |
| 1. Операциите по рязане на бетонови елементи и плочи да се извършват по възможност в заводски условия. |  |  |  |  |  |
| 1. Възстановяване на зелени площи в прилежащи зони около транспортната инфраструктура, включително и използване на рекултивационни мрежи за укрепване на почвата, където е необходимо. |  |  |  |  |  |
| 1. Използване на специализирана механизация за вакуумно почистване на фин прах от строителната площадка и околните пространства. |  |  |  |  |  |
| 1. Въвеждане на мониторинг на запрашаването на строителния обект и осигуряване на достъп на Възложителя до система за следене качеството на въздуха в реално време / онлайн достъп и/или видеонаблюдение/. |  |  |  |  |  |
| 1. Вертикално озеленяване на плътните заграждения на строителната площадка. |  |  |  |  |  |

Забележки:

* Дейност 4 е заложена в Програма КАВ (Sf\_r\_15 PM: При обявяване на обществени поръчки/концесии за сключване на нови договори, за чието изпълнение е необходимо използването на транспортна техника, да се включва условие към изпълнителите за покриване на изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства).
* Дейност 14 е заложена в Програма КАВ (Sf\_t\_61 РМ: Създаване, възстановяване и поддържане на зелени площи в прилежащи зони около транспортната инфраструктура, включително и използване на рекултивационни мрежи за укрепване на почвата).

**ДЕЙНОСТИ ПО НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕЙНОСТ №** | **НАРЕДБА** |
| 1. Използване на плътни заграждения на строителната площадка с оглед намаляване разсейването на прах и фини частици; | *Чл. 60. т. 12. извършват строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти с поставена плътна ограда* |
| 1. Транспортиране на строителни материали, земни маси, вторични суровини и други в транспортни средства с уплътнени каросерии и с предпазни мрежи или чергила; | *Чл. 60 т.5. транспортират строителни материали и отпадъци, земни маси и други в транспортни средства с уплътнени каросерии и/или с предпазни мрежи или чергила* |
| 1. Следене за замърсяването и почистване в радиус от 10 м. от обекта на запрашени и замърсени пътни и пешеходни настилки; | *Чл. 67. Възложителите и изпълнителите на СМР са длъжни да:*  *т.1. поддържат постоянно чисто на мястото на изпълнение на СМР и около него минимум 10 метра отстояние, чрез метене и миене)* |
| 1. Почистване на ходовата част на транспортните средства преди излизане извън обекта и недопускане на замърсяване с кал и прах на пътното платно; | *Чл. 60. т.9. почистват ходовата част на транспортните средства преди излизането им от строителния обект* |
| 1. Механизацията за рязане и разбиване да позволява работа с вода, която да се ползва по време на дейностите с висок риск от запрашаване; | *Чл. 60. т.4. използва оросяване или друга предпазна мярка при извършване на строителни работи, от които се получава силно запрашаване на околното пространство* |